sudo ip route add local default dev lo table 100 # 添加路由表 100
sudo ip rule add fwmark 1 table 100 # 为路由表 100 设定规则

iptables -t mangle -N XRAY
iptables -t mangle -A XRAY -d 10.0.0.0/8 -j RETURN
iptables -t mangle -A XRAY -d 100.64.0.0/10 -j RETURN
iptables -t mangle -A XRAY -d 127.0.0.0/8 -j RETURN
iptables -t mangle -A XRAY -d 169.254.0.0/16 -j RETURN
iptables -t mangle -A XRAY -d 172.16.0.0/12 -j RETURN
iptables -t mangle -A XRAY -d 192.0.0.0/24 -j RETURN
iptables -t mangle -A XRAY -d 224.0.0.0/4 -j RETURN
iptables -t mangle -A XRAY -d 240.0.0.0/4 -j RETURN
iptables -t mangle -A XRAY -d 255.255.255.255/32 -j RETURN

iptables -t mangle -A XRAY -d 192.168.0.0/16 -p tcp ! --dport 53 -j RETURN
iptables -t mangle -A XRAY -d 192.168.0.0/16 -p udp ! --dport 53 -j RETURN

iptables -t mangle -A XRAY -p tcp -j TPROXY --on-port 12345 --tproxy-mark 1
iptables -t mangle -A XRAY -p udp -j TPROXY --on-port 12345 --tproxy-mark 1
iptables -t mangle -A PREROUTING -j XRAY

iptables -t mangle -N XRAY_SELF
iptables -t mangle -A XRAY_SELF -d 10.0.0.0/8 -j RETURN
iptables -t mangle -A XRAY_SELF -d 100.64.0.0/10 -j RETURN
iptables -t mangle -A XRAY_SELF -d 127.0.0.0/8 -j RETURN
iptables -t mangle -A XRAY_SELF -d 169.254.0.0/16 -j RETURN
iptables -t mangle -A XRAY_SELF -d 172.16.0.0/12 -j RETURN
iptables -t mangle -A XRAY_SELF -d 192.0.0.0/24 -j RETURN
iptables -t mangle -A XRAY_SELF -d 224.0.0.0/4 -j RETURN
iptables -t mangle -A XRAY_SELF -d 240.0.0.0/4 -j RETURN
iptables -t mangle -A XRAY_SELF -d 255.255.255.255/32 -j RETURN

iptables -t mangle -A XRAY_SELF -d 192.168.0.0/16 -p tcp ! --dport 53 -j RETURN
iptables -t mangle -A XRAY_SELF -d 192.168.0.0/16 -p udp ! --dport 53 -j RETURN

iptables -t mangle -A XRAY_SELF -m mark --mark 2 -j RETURN
iptables -t mangle -A XRAY_SELF -p tcp -j MARK --set-mark 1
iptables -t mangle -A XRAY_SELF -p udp -j MARK --set-mark 1

iptables -t mangle -A OUTPUT -j XRAY_SELF